訪視日期： **{{ form\_seq[0]['answer'] }}**

訪視員姓名 ： **{{ form\_seq[1]['answer'] }}**

|  |  |
| --- | --- |
| **通往室外門設有收托兒無法自行開啟之門鎖等裝置：** {{ form\_seq[2]['answer'] }} | **所有室內門備有防反鎖裝置或鑰匙：** {{ form\_seq[4]['answer'] }} |
|  |  |
| **浴室門、廚房門設有安全防護欄或隨時緊閉：** {{ form\_seq[6]['answer'] }} | **鐵捲門開關及遙控器放在收托兒無法觸碰的地方：** {{ form\_seq[8]['answer'] }} |
|  |  |
| **托育服務環境以鐵捲門作為主要出入口，鐵捲門裝有偵測到物體則立即停止之安全裝置：** {{ form\_seq[10]['answer'] }} | **陽台有堅固不易攀爬之圍欄（圍牆）且高度不得小於 110 公分，十層樓以上不得小於 120 公分，底部與地面間隔低於 10 公分：** {{ form\_seq[12]['answer'] }} |
|  |  |
| **陽台有堅固不易攀爬之圍欄（圍牆）且高度不得小於 110 公分，十層樓以上不得小於 120 公分，底部與地面間隔低於 10 公分：** {{ form\_seq[14]['answer'] }} | **陽台不可有供攀爬的橫式欄杆，且欄杆間隔需小於6 公分或有避免鑽爬裝置：** {{ form\_seq[16]['answer'] }} |
|  |  |
| **陽台不能放置可供孩童攀爬的傢俱、玩具、花盆等雜物：** {{ form\_seq[18]['answer'] }} | **收托兒活動範圍內地板平坦，並鋪設防滑防撞軟墊：** {{ form\_seq[20]['answer'] }} |
|  |  |
| **除了正門外，另有供緊急逃生用之後門、陽台或窗戶：** {{ form\_seq[22]['answer'] }} | **逃生門(窗)圍欄維修狀況良好（如：無生鏽、鬆動等）；鑰匙置於收托兒無法取得的明顯固定位置：** {{ form\_seq[24]['answer'] }} |
|  |  |
| **逃生的通道、門、窗前無堆置任何雜物，保持淨空：** {{ form\_seq[26]['answer'] }} | **窗戶設有防跌落的安全裝置(收托兒無法自行開啟或加設護欄)，且在窗戶旁不放置可攀爬之物品：** {{ form\_seq[28]['answer'] }} |
|  |  |
| **窗簾拉繩長度及收線器位置為收托兒無法碰觸的高度：** {{ form\_seq[30]['answer'] }} | **樓梯欄杆完好且堅固，欄杆間距應小於6公分或有避免鑽爬的裝置：** {{ form\_seq[32]['answer'] } |
|  |  |
| **樓梯的臺階應鋪設有防滑或其他安全措施，以利收托兒行走及安全：** {{ form\_seq[34]['answer'] }} | **樓梯出入口設有高於85 公分，間隔小於6 公分及收托兒不易開啟之穩固柵欄：** {{ form\_seq[36]['answer'] }} |
|  |  |
| **傢俱及家飾(如雕塑品、花瓶、壁掛物、水族箱等)平穩牢固，不易滑動或翻倒：** {{ form\_seq[38]['answer'] }} | **傢具無凸角或銳利邊緣，或已做安全處理：** {{ form\_seq[40]['answer'] }} |
|  |  |
| **櫥櫃門加裝收托兒不易開啟之裝置：** {{ form\_seq[42]['answer'] }} | **摺疊桌放置在收托兒無法接觸到的地方：** {{ form\_seq[44]['answer'] }} |
|  |  |
| **密閉電器(如：洗衣機、烘乾機、冰箱等)或其他會造成窒息之用品，放置於收托兒無法碰觸的地方：** {{ form\_seq[46]['answer'] }} | **座立式檯燈、飲水機、熱水瓶、微波爐、烤箱、電熨斗、電熱器、捕蚊燈等會造成燒燙傷之用品置於收托兒無法觸碰的地方：** {{ form\_seq[48]['answer'] }} |
|  |  |
| **電器用品放置平穩不易傾倒，其電線隱藏在收托兒無法碰觸或拉動之處：** {{ form\_seq[50]['answer'] }} | **插座置高於110 公分以上，或隱蔽於傢具後方、使用安全防護(例如加裝安全護蓋) 等方式讓收托兒童無法碰觸：** {{ form\_seq[52]['answer'] }} |
|  |  |
| **電線固定或隱藏在孩子無法拉動或碰觸之處：** {{ form\_seq[54]['answer'] }} | **瓦斯漏氣偵測相關裝置(如瓦斯防漏偵測器等) ：** {{ form\_seq[56]['answer'] }} |
|  |  |
| **燃氣熱水器裝設在室外或通風良好處；燃氣熱水器裝設於室內或陽台加蓋等空氣不流通處所，應使用強制排氣式熱水器：** {{ form\_seq[58]['answer'] }} | **每一樓層裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備：** {{ form\_seq[60]['answer'] }} |
|  |  |
| **1樓裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備** | 2樓裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備 |
|  |  |
| 3樓裝置住宅用火災警報器或火警自動警報設備 | **滅火器置於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方：** {{ form\_seq[64]['answer'] }} |
|  |  |
| **維修工具、尖利刀器、刀劍飾品、玻璃飾品、圖釘文具等會造成割刺傷的危險物品收納於收托兒無法碰觸的地方：** {{ form\_seq[66]['answer'] }} | **打火機、火柴、易燃物品等會造成燒傷的物品收納於收托兒無法碰觸的地方：** {{ form\_seq[68]['answer'] }} |
|  |  |
| **繩索、塑膠袋、錢幣、彈珠、鈕扣或其他直徑3.17 公分的物品等會造成窒息傷害的物品收納於收托兒無法碰觸的地方：** {{ form\_seq[70]['answer'] }} | **電池、有機溶劑、清潔劑、殺蟲劑、鹼水、酒精、含酒精飲料、藥品等有毒危險物品，外瓶貼有明顯的標籤及成份，並放置於收托兒無法碰觸的地方：** {{ form\_seq[72]['answer'] }} |
|  |  |
| **收托兒睡床外觀無掉漆、剝落、生鏽、鬆動等狀況：**{{ form\_seq[74]['answer'] }} | **收托兒睡床有穩固的防跌落措施，邊緣及圍欄做圓角處理，若有柵欄間隙小於6 公分：**{{ form\_seq[76]['answer'] }} |
|  |  |
| **收托兒睡床之附屬配件或自行加裝之附件穩固：**{{ form\_seq[78]['answer'] }} | **浴室地板及浴缸內有防滑措施：**{{ form\_seq[80]['answer'] }} |
|  |  |
| **緊急聯絡電話表及緊急逃生路線圖置於固定明顯處：**{{ form\_seq[82]['answer'] }} | **備有未過期急救用品之急救箱，並置放於成人易取得，收托兒無法碰觸的地方。 （急救用品：體溫計、無菌紗布、無菌棉支、OK 繃、繃帶、生理食鹽水、冰枕或 冰寶等）：**{{ form\_seq[84]['answer'] }} |
|  |  |